**ALGUNAS EQUIVALENCIAS DE CÓDIGO:**

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEL(X86)** | **M8810** |
| Move | Or (Copia) |
| Shr/Shl | Ext<0>/Mak<0> |
| Jxx | jmp |
|  |  |

Tabla

Descripción generada automáticamente

Guarda en rdx el número de la

MP(rax-0x1) en d.p

Shift left 16 bits

Convierte de 32 a 64 bits el entero

Marco de Pila

Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media

Salta si unsigned above

Tabla

Descripción generada automáticamente

Mueve con extensión de signo

Salta si negativo igual